» 掃描之前 » 選取掃描器 |

選取掃描器
返回概覽
選取搭配 ScanGear Tool 使用的網路掃描器會啟用 Network ScanGear 驅動程式的掃描。安裝 Network ScanGear 期間並未選擇掃描器，因此必須先選擇才能使用。

須知
ScanGear Tool 不可與 Network ScanGear 驅動程式同時啟動。

注意
取決於使用的作業系統和環境而定，畫面可能會各有不同。 在此使用 Color Network ScanGear 中的圖片來進行解釋說明。

1.
在 []（或 [開始]）功能表上，指向 [所有程式]（或 [程式]）→ [Color Network ScanGear]（或 [Network ScanGear]）→ 按一下 [ScanGear Tool]。
將會啟動 ScanGear Tool。
2.
選取要使用的掃描器。
若您想要搜尋掃描器：
若您想使用 IP 位址或主機名稱選取掃描器：
若您想要搜尋掃描器：
從 [位址發現方法] 中選取 [IP 位址] 或 [主機名稱或 IP 位址]，然後按一下 [顯示]。
搜尋結果顯示於 [從清單選取掃描器] 清單方塊中。
在清單中按一下要使用的掃描器 → 按一下 [選取]。
將在 [所選的掃描器] 下方顯示所選掃描器的資訊。

須知
僅有電腦所在的相同子網路（擁有相同網路 ID 的網路）上的掃描器才會顯示在清單中。 要透過主機名稱顯示搜尋結果，您需要在 DNS 中登錄裝置，並設定反轉 DNS。若尚未登錄裝置，則搜尋的時間較長，搜尋結果透過 IP 位址顯示。有關 DNS 設定的詳細資訊，請參閱掃描器提供的手冊或諮詢網路管理員。

注意
在選取掃描器之後，可以按一下 [測試連線] 來檢查所選掃描器是否可使用。

下一步 3.
若您想使用 IP 位址或主機名稱選取掃描器：
按一下 [位址]。
隨即會出現 [位址] 對話方塊。
在 [IP 位址或主機名稱] 中輸入 IP 位址或主機名稱 → 按一下 [確定]。
將在 [所選的掃描器] 下方顯示所選掃描器的資訊。

須知
可以指定子網路外部的 IP 位址或主機名稱。

注意
如果使用的掃描器透過 IPv4 連接網路，請以下列格式輸入 IP 位址。 XXX.XXX.XXX.XXX （XXX 是介於 "0" 到 "255" 間的十進位數。可使用的字元包括數字 "0" 到 "9" 和英文句點 (.)。） 如果使用的掃描器透過 IPv6 連接網路，請以下列格式輸入 IP 位址。 XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX （XXXX 是十六進位數字。可使用的字元包括數字 "0" 到 "9"、字母 "a" 到 "f" 和 "A" 到 "F"，以及英文冒號 (:)。） 範例：3ae3:90a0:bd05:01d2:288a:1fc0:0001:10ee 若網段內的數字開頭為零 (0)，可省去開頭的零 (0)。 範例：f0f0:0001:0020:0300:1000:0100:0020:0003 = f0f0:1:20:300:1000:100:20:3 若有連續的網段都由零 (0) 構成，可以雙冒號取代 (::)，但是，只能省去一組連續網段。 範例 1：1234:4567:0000:0000:0000:0000:0000:9abc = 1234:4567::9abc 範例 2：1234:4567:0000:0000:f1f2:0000:0000:9abc = 1234:4567::f1f2:0:0:9abc 您也可以輸入主機名稱來指定想要使用的掃描器。 您只能以「主機名稱」或「主機名稱+子網域名稱+網域名稱」的格式輸入，以指定主機名稱。 只使用主機名稱的範例：Server1234 使用主機名稱+子網域名稱+網域名稱的範例：Server1234.canon.com 有關掃描器本機的網路設定，核對、變更掃描器的 IP 位址或主機名稱的詳細資訊，請參閱裝置隨附的手冊。 在選取掃描器之後，可以按一下 [測試連線] 來檢查所選掃描器是否可使用。

下一步 3.
3.
按一下 [離開]。
電腦會儲存這些設定，然後關閉 ScanGear Tool。
移至首行