» Avant de commencer la numérisation » Sélection d'un scanner |

Sélection d'un scanner
Retour au Sommaire
En sélectionnant le scanner réseau à utiliser avec ScanGear Tool, vous permettez la numérisation avec le pilote Network ScanGear. Aucun scanner n'est sélectionné au cours de l'installation de Network ScanGear ; il est donc nécessaire d'en sélectionner un afin de pouvoir procéder à la numérisation.

IMPORTANT
ScanGear Tool ne peut pas être démarré en même temps que le pilote Network ScanGear.

REMARQUE
L'écran peut varier suivant la version et la configuration du système d'exploitation utilisé. Les descriptions et explications fournies dans ce guide sont accompagnées des captures d'écran de Color Network ScanGear.

1.
Dans le menu [] (ou [Démarrer]), pointez sur [Tous les programmes] (ou [Programmes]) → [Color Network ScanGear] (ou [Network ScanGear]) → cliquez sur [ScanGear Tool].
ScanGear Tool démarre.
2.
Sélectionnez le scanner à utiliser.
Pour rechercher des scanners :
Pour sélectionner le scanner à l'aide de l'adresse IP ou du nom d'hôte :
Pour rechercher des scanners :
Réglez [Méthode de recherche des adresses] sur [Adresse IP] ou [Adresse IP ou nom d'hôte] et cliquez sur [Rechercher].
Les résultats de la recherche s'affichent dans la zone de liste [Sélectionner le scanner dans la liste].
Dans cette liste, cliquez sur le scanner à utiliser → cliquez sur [Sélectionner].
Les informations sur le scanner sélectionné s'affichent sous [Scanner sélectionné].

IMPORTANT
Seuls les scanners du même sous-réseau (réseau portant le même ID réseau) que votre ordinateur s'affichent dans cette liste. Pour afficher les résultats de la recherche par nom d'hôte, vous devez enregistrer le ou les périphériques sur le DNS et définir la recherche DNS inversée. La recherche est plus longue lorsque les périphériques ne sont pas enregistrés et les résultats sont alors affichés par adresse IP. Pour plus d'informations sur les réglages DNS, voir le manuel fourni avec le scanner ou consultez l'administrateur réseau.

REMARQUE
Après avoir sélectionné le scanner, vous pouvez cliquer sur le bouton [Connexion de test] pour vérifier que le scanner sélectionné peut être utilisé.

Étape suivante 3.
Pour sélectionner le scanner à l'aide de l'adresse IP ou du nom d'hôte :
Cliquez sur [Adresse].
La boîte de dialogue [Adresse] s'affiche.
Entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte dans le champ [Adresse IP ou nom d'hôte] → cliquez sur [OK].
Les informations sur le scanner sélectionné s'affichent sous [Scanner sélectionné].

IMPORTANT
Il est possible de spécifier une adresse IP ou un nom d'hôte situé en dehors du sous-réseau.

REMARQUE
Si le scanner utilisé est connecté au réseau par le biais d'IPv4, entrez l'adresse IP sous la forme suivante. XXX.XXX.XXX.XXX (XXX est un nombre décimal compris entre "0" et "255". Les caractères acceptés sont les chiffres "0" à "9" et le point (.).) Si le scanner utilisé est connecté au réseau par le biais d'IPv6, entrez l'adresse IP sous la forme suivante. XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX (XXXX est un nombre hexadécimal. Les caractères acceptés sont les chiffres "0" à "9", les lettres "a" à "f" et "A" à "F", et le signe deux-points (:).) Exemple : 3ae3:90a0:bd05:01d2:288a:1fc0:0001:10ee Si le nombre qui compose un segment commence par un zéro (0), il est possible de supprimer ce zéro. Exemple : f0f0:0001:0020:0300:1000:0100:0020:0003 = f0f0:1:20:300:1000:100:20:3 Si plusieurs segments constitués de zéros (0) se succèdent, il est possible de les remplacer par deux signes deux-points (::). Notez toutefois qu'un seul groupe de segments contigus peut être omis. Exemple 1 : 1234:4567:0000:0000:0000:0000:0000:9abc = 1234:4567::9abc Exemple 2 : 1234:4567:0000:0000:f1f2:0000:0000:9abc = 1234:4567::f1f2:0:0:9abc Vous pouvez également spécifier le scanner à utiliser en indiquant son nom d'hôte. Vous pouvez entrer le nom d'hôte sous la forme "nom d'hôte" simple, ou bien sous la forme "nom d'hôte+nom du sous-domaine+nom du domaine". Exemple de nom d'hôte simple : Serveur1234 Exemple de nom d'hôte sous la forme nom+nom du sous-domaine+nom du domaine : Serveur1234.canon.com Pour plus d'informations sur la vérification, la modification, etc. de l'adresse IP, du nom d'hôte ou des réglages réseau du scanner, voir le manuel fourni avec le scanner. Après avoir sélectionné le scanner, vous pouvez cliquer sur le bouton [Connexion de test] pour vérifier que le scanner sélectionné peut être utilisé.

Étape suivante 3.
3.
Cliquez sur [Quitter].
Les réglages sont mémorisés et ScanGear Tool se ferme.
Haut de page