» Antes de comenzar la exploración » Poner el escáner fuera de línea |

Poner el escáner fuera de línea
Regresar a Sinopsis
Después de realizar la exploración a través de la red, desconecte el escáner de la red poniéndolo fuera de línea para poder utilizar las funciones de copia y fax y otras.

NOTA
No debe poner el escáner fuera de línea para utilizar otras funciones mientras se estén transfiriendo datos. La pantalla del panel táctil puede variar según el modelo de impresora que se utilice. Si está usando las series iR2018, iR2030/2025/2022 o MF, consulte el manual que acompaña al dispositivo para obtener más información sobre cómo pasar de en línea a fuera de línea y viceversa.

1.
Pulse [Fuera de línea].
Según el modelo de impresora que utilice, también puede poner el escáner fuera de línea automáticamente. Para obtener más información, consulte el manual que acompaña al dispositivo.
El escáner está fuera de línea.
Si pulsa [Fuera de línea] durante la exploración, aparece un cuadro de diálogo en el que se le solicita confirmación para detener la exploración. Haga clic en [Sí] para detener la exploración y poner el escáner fuera de línea.
Volver al principio