» 설치 » Color Network ScanGear 설치 |

Color Network ScanGear 설치
개요로 돌아가기
아래 절차에 따라 Color Network ScanGear를 설치합니다.

중요
컴퓨터를 시작할 때 관리자로 로그온해야 합니다. [사용자 계정 컨트롤] 대화 상자가 나타나면 다음 작업을 수행하십시오. 관리자의 경우, [허용] 또는 [계속]을 클릭합니다. 일반 사용자의 경우, 필요한 관리자 암호를 입력하고 → [확인]을 클릭합니다.

참고
설치 및 제거 절차 이외의 절차는 해당 제품과 함께 제공된 설명서 또는 온라인 도움말을 참고하십시오("도움말 찾기" 참고). 지원되는 시스템에 대한 자세한 내용은 "시스템 환경 요구사항"을 참고하십시오. MF 시리즈 프린터를 사용할 경우, 설치 절차에 대한 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설명서를 참고하십시오.

1.
Windows를 시작합니다.
2.
XXX User Software CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣고 → [설치]를 클릭합니다.
Windows 7/Server 2008/Vista의 경우:
[자동 실행] 대화 상자가 나타나면 [MInst.exe 실행]을 클릭합니다.
Windows Explorer가 열리면 [MInst.exe] 아이콘을 두 번 클릭합니다.
아무 것도 발생하지 않으면 [](시작) 메뉴에서 [컴퓨터]를 클릭하고 → CD-ROM 드라이브 아이콘을 두 번 클릭합니다.
Windows Server 2003/XP/2000의 경우:
아무 것도 발생하지 않으면 [내 컴퓨터] 아이콘 → CD-ROM 드라이브 아이콘 → [MInst.exe] 아이콘을 두 번 클릭하여 설치 절차를 시작합니다.
CD-ROM에서 [MInst.exe] 아이콘을 찾을 수 없는 경우:
1.다음 폴더를 두 번 클릭합니다.
[Color_Network_ScanGear] → [driver]
2.[setup.exe] 아이콘을 두 번 클릭하여 설치 절차를 시작하고 → 5. 단계를 진행합니다.

참고
이 절차는 사용 중인 운영 체제 버전 및 환경에 따라 다릅니다. 사용 중인 소프트웨어 또는 운영 체제에 따라 설치를 시작하기 전에 설치 프로그램에서 사용할 언어를 선택하는 화면이 표시될 수도 있습니다.

3.
목록에서 Color Network ScanGear를 선택하고 → [설치]를 클릭합니다.
4.
[설치 언어 선택] 대화 상자에서 사용할 언어를 선택하고 [확인]을 클릭합니다.
5.
환영 화면에서 [다음]을 클릭합니다.
6.
사용권 계약을 주의해서 읽습니다. 이 계약에 동의하면 [사용권 계약서의 조건에 동의함]을 선택하고 → [다음]을 클릭합니다.
7.
대상 폴더 화면에서 네트워크 스캐너 드라이버를 설치할 위치를 지정하고 → [다음]을 클릭합니다.
8.
[설치]을 클릭합니다.
설치가 시작되고 설치 진행 표시줄이 표시됩니다.
필요한 파일이 복사되면 설치가 완료되었음을 알려주는 대화 상자가 나타납니다.
ScanGear Tool 또는 UDP 포트를 Windows 방화벽에 예외로 등록하지 못했다는 오류 메시지가 표시되면 설치가 완료된 후 다음 절차에 따라 ScanGear Tool 및/또는 UDP 포트를 Windows 방화벽의 예외에 직접 등록하십시오.
Windows 방화벽의 [예외]에 ScanGear Tool 등록
- Windows 7의 경우:
1.[](시작) → [제어판] → [시스템 및 보안] → [Windows 방화벽] → [고급 설정]을 클릭합니다.
2. [고급 보안이 포함된 Windows 방화벽] 시트에서 [인바운드 규칙]을 선택하고 → [새 규칙]을 클릭합니다.
3. [새 인바운드 규칙 마법사]에서 [프로그램]을 선택하고 → [다음]을 클릭합니다.
4. [프로그램 경로]를 선택하고 → [찾아보기]를 클릭한 다음 → 아래 파일을 선택하고 → [다음]을 클릭합니다.
%ProgramFiles%Canon\Color Network ScanGear\SgTool.exe
5. [연결 허용]을 선택하고 → [다음]을 클릭합니다.
6. [개인]을 선택하고 → [다음]을 클릭합니다.
7. [이름]에 이름을 입력하고 → [마침]을 클릭하여 [새 인바운드 규칙 마법사]를 닫습니다.
- Windows Server 2008/Vista의 경우:
1.[](시작) → [제어판] → [보안] → [Windows 방화벽] → [Windows 방화벽을 통해 프로그램 허용]을 클릭합니다.
2. [예외] 시트에서 [프로그램 추가]를 클릭하여 ScanGear Tool을 [프로그램 또는 포트] 목록에 추가하고 → ScanGear Tool 옆의 확인란을 선택합니다.
3. [확인]을 클릭하여 [Windows 방화벽 설정] 대화 상자를 닫습니다.
- Windows Server 2003/XP의 경우:
1.[시작] → [제어판] → [보안 센터] → [보안 설정 관리 대상]에서 [Windows 방화벽]을 클릭합니다.
2.[예외] 시트에서 [프로그램 추가]를 클릭하여 ScanGear Tool을 [프로그램 또는 포트] 목록에 추가하고 → ScanGear Tool 옆의 확인란을 선택합니다.
3. [확인]을 클릭하여 [Windows 방화벽] 대화 상자를 닫습니다.

참고
이 절차는 사용 중인 운영 체제 버전 및 환경에 따라 다릅니다. 프로그램을 방화벽의 [예외]에 추가하십시오.

Windows 방화벽의 [예외]에 UDP 등록
- Windows 7의 경우:
1. [](시작) → [제어판] → [시스템 및 보안] → [Windows 방화벽] → [고급 설정]을 클릭합니다.
2. [고급 보안이 포함된 Windows 방화벽] 시트에서 [인바운드 규칙]을 선택하고 → [새 규칙]을 클릭합니다.
3. [새 인바운드 규칙 마법사]에서 [포트]를 선택하고 → [다음]을 클릭합니다.
4. [UDP]를 선택하고 → [특정 로컬 포트]에 56338을 입력한 다음 → [다음]을 클릭합니다.
5. [연결 허용]을 선택하고 → [다음]을 클릭합니다.
6. [개인]을 선택하고 → [다음]을 클릭합니다.
7. [이름]에 이름을 입력하고 → [마침]을 클릭하여 [새 인바운드 규칙 마법사]를 닫습니다.
- Windows Server 2008/Vista의 경우:
1. [](시작) → [제어판] → [보안] → [Windows 방화벽] → [Windows 방화벽을 통해 프로그램 허용]을 클릭합니다.
2.[Windows 방화벽] 대화 상자의 [예외] 시트에서 [포트 추가]를 클릭합니다.
3.[포트 추가] 대화 상자에서 [이름]에 이름을 입력하고 → [포트 번호]에 56338을 입력한 다음 → [UDP] 옆의 확인 표시를 선택하고 → [확인]을 클릭합니다.
4.[확인]을 클릭하고 [Windows 방화벽 설정] 대화 상자를 닫습니다.
- Windows Server 2003/XP의 경우:
1. [시작] → [제어판] → [보안 센터] → [보안 설정 관리 대상]에서 [Windows 방화벽]을 클릭합니다.
2.[Windows 방화벽] 대화 상자의 [예외] 시트에서 [포트 추가]를 클릭합니다.
3.[포트 추가] 대화 상자에서 [이름]에 이름을 입력하고 → [포트 번호]에 56338을 입력한 다음 → [UDP] 옆의 확인 표시를 선택하고 → [확인]을 클릭합니다.
4.[확인]을 클릭하고 [Windows 방화벽] 대화 상자를 닫습니다.

참고
이 절차는 사용 중인 운영 체제 버전 및 환경에 따라 다릅니다.

9.
[마침]을 클릭하여 설치를 마칩니다.

참고
설치가 완료되면 네트워크 스캐너 드라이버를 시작하기 전에 ScanGear Tool을 사용하여 스캔에 사용할 네트워크 스캐너를 선택해야 합니다. 네트워크 스캐너를 선택하는 방법에 대한 자세한 내용은 "스캐너 선택"을 참고하십시오. 네트워크 스캐너 드라이버는 독립적으로 사용할 수 없습니다. 스캔하려면 TWAIN 호환 응용 프로그램(예: Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Microsoft Word/Excel/PowerPoint 2000 이상)에서 이 드라이버에 액세스하십시오.

맨 위로 이동