» Scansione » Scansione dall'alimentatore |

Scansione dall'alimentatore
Torna alla panoramica
L'utilizzo dell'alimentatore consente di eseguire la scansione continua di più pagine. Di seguito viene riportata la procedura di scansione tramite l'alimentatore.

NOTA
Se il driver Network ScanGear non è stato eseguito dall'installazione di Color Network ScanGear, è necessario selezionare prima di tutto lo scanner di rete da utilizzare mediante ScanGear Tool. Prima della scansione, lo scanner deve essere impostato su online tramite il relativo pannello operativo. Per informazioni dettagliate consultare "Prima di eseguire la scansione".

1.
Avviare Color Network ScanGear dal programma dell'applicazione.
All'avvio viene visualizzata la finestra principale di Color Network ScanGear.
Poiché la procedura per l'avvio del driver TWAIN dipende dall'applicazione utilizzata, per informazioni dettagliate consultare la relativa documentazione.
2.
Nel foglio [Principale], per [Posizione originale] selezionare [Alimentatore (fronte)], [Alimentatore (f/r)] o [Alimentatore (f/r ad alta velocità)].
3.
Nel foglio [Principale], fare clic sul pulsante [Orientamento] per visualizzare la finestra di dialogo [Orientamento] e selezionare la direzione di alimentazione per l'originale o il tipo di rilegatura per gli originali fronte-retro.
4.
Collocare gli originali nell'alimentatore.
Inserire gli originali a faccia in su, orientati nella direzione stabilita nella finestra di dialogo [Orientamento].
5.
Nella finestra principale di Color Network ScanGear impostare le condizioni di scansione quali il modo colore e la risoluzione.
6.
Fare clic su [Scansione].
La scansione viene avviata.

NOTA
Durante l'utilizzo dell'alimentatore non è possibile visualizzare l'anteprima.

Argomenti correlati
Selezione di uno scanner
Torna all'inizio