» 扫描之前 » 选择扫描仪 |

选择扫描仪
返回概览
选择 ScanGear Tool 使用的网络扫描仪，就可以用 Network ScanGear 驱动程序进行扫描。Network ScanGear 安装过程中没有选择扫描仪，因此使用前必须进行此操作。

须知
ScanGear Tool 无法与 Network ScanGear 驱动程序同时启动。

注释
根据使用的操作系统和环境不同，屏幕可能不尽相同。 本文使用 Color Network ScanGear 中的图像进行介绍和说明。

1.
在 [] (或 [开始] ) 菜单上,指向 [所有程序] (或 [程序]) → [Color Network ScanGear] (或 [Network ScanGear]) → 单击 [ScanGear Tool]。
ScanGear Tool 启动。
2.
选择要使用的扫描仪。
如果要搜索扫描仪：
如果要使用 IP 地址或主机名称选择扫描仪：
如果要搜索扫描仪：
从 [地址发现方法] 中选择 [IP 地址] 或 [IP 地址或主机名称]，然后单击 [发现]。
搜索结果会在“从列表中选择扫描仪”列表框中显示。
在列表中单击要使用的扫描仪 → 单击 [选择]。
关于选定扫描仪的信息出现在 [选定扫描仪] 下。

须知
列表中只显示与计算机位于同一子网（具有相同网络 ID 的网络）的扫描仪。 要通过主机名称显示搜索结果，需要在 DNS 中注册设备，并设置反转 DNS 搜索。如果未注册，搜索时间会较长并且搜索结果会通过 IP 地址显示出来。有关 DNS 设置的详细信息，请参阅扫描仪提供的手册或与您的网络管理员联系。

注释
选择扫描仪后，可单击 [测试连接]，检查选定扫描仪是否可以使用。

下一步 3.
如果要使用 IP 地址或主机名称选择扫描仪：
单击 [地址]。
出现 [地址] 对话框。
在 [IP 地址或主机名称] 中输入 IP 地址或主机名称 →单击 [确定]。
关于选定扫描仪的信息出现在 [选定扫描仪] 下。

须知
可以指定子网之外的 IP 地址或主机名称。

注释
如果您正在使用的扫描仪是通过 IPv4 连接至网络的，请按如下方法输入 IP 地址。 XXX.XXX.XXX.XXX (XXX 是一个“0”到“255”之间的十进制数。可以使用的字符为数字“0”到“9”以及句点(.)。） 如果您正在使用的扫描仪是通过 IPv6 连接至网络的，请按如下方法输入 IP 地址。 XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX (XXXX 是一个十六进制数。可以使用的字符为数字“0”到“9”、字母“a”到“f”和“A”到“F”，以及冒号(:)。) 示例：3ae3:90a0:bd05:01d2:288a:1fc0:0001:10ee 如果一段数字以零(0)开头，可以省略开头的零(0)。 示例：f0f0:0001:0020:0300:1000:0100:0020:0003 = f0f0:1:20:300:1000:100:20:3 如果连续几段均由零(0)组成,这些段可用双冒号(::)代替。但是，只能省略一组连续的段。 示例 1：1234:4567:0000:0000:0000:0000:0000:9abc = 1234:4567::9abc 示例 2：1234:4567:0000:0000:f1f2:0000:0000:9abc = 1234:4567::f1f2:0:0:9abc 也可以通过输入主机名称指定要使用的扫描仪。 可以仅在格式“主机名称”，或格式“主机名称+次级域名+域名”中输入来指定主机名称。 仅主机名称示例：Server1234 主机名称+次级域名+域名示例：Server1234.canon.com 有关扫描仪本机的网络设置，确认、更改 IP 地址或主机名称等，请参阅设备附带的手册。 选择扫描仪后，可单击 [测试连接]，检查选定扫描仪是否可以使用。

下一步 3.
3.
单击 [退出]。
保存设置并关闭 ScanGear Tool。
返回首行