» Scannen » Vom Vorlagenglas aus scannen |

Vom Vorlagenglas aus scannen
Zurück Übersicht

HINWEIS
Wenn der Network ScanGear-Treiber seit der Installation von Color Network ScanGear noch nicht ausgeführt wurde, müssen Sie zunächst den zu verwendenden Netzwerk-Scanner mit ScanGear Tool auswählen. Vor dem Scannen muss der Scanner auf seinem Bedienfeld online geschaltet werden. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Vor dem Scannen".

1.
Starten Sie Color Network ScanGear mit dem Anwendungsprogramm.
Beim Start von Color Network ScanGear wird das Color Network ScanGear-Hauptfenster angezeigt.
Das Verfahren für den Start des TWAIN-Treibers ist abhängig vom verwendeten Anwendungsprogramm. Einzelheiten dazu finden Sie im Handbuch der verwendeten Anwendung.
2.
Wählen Sie auf der Registerkarte [Grundeinstellungen] unter [Vorlagenzufuhr] die Option [Vorlagenglas].
3.
Platzieren Sie das Original auf dem Vorlagenglas.
Legen Sie das Original mit dem Text oder Bild nach unten auf das Glas, wie nachfolgend dargestellt.

HINWEIS
Wenn Sie nach dem Scannen über den Einzug die Papierauflage verwenden möchten, achten Sie darauf, dass Sie den Einzug vollständig abheben, wenn Sie das Original auf das Auflagenglas legen.

4.
Legen Sie die Optionen für das Scannen, wie z. B. Farbmodus und Auflösung, im Hauptfenster von Color Network ScanGear fest.
5.
Klicken Sie auf [Vorschau], um das Bild in der Voransicht anzuzeigen.
Das vorläufig gescannte Bild wird im Vorschaubereich angezeigt.
Folgende Aufgaben können mit Hilfe des Vorschaubilds durchgeführt werden:
Sie können den Scanbereich festlegen.
Sie können das Bild mit Hilfe der Symbolleiste vergrößern bzw. verkleinern oder über die Optionen auf der Registerkarte [Optionen] anpassen.
6.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Scannen].
Der Scanvorgang wird gestartet.
Das gescannte Bild erscheint im Fenster der Anwendung, wenn der Scanvorgang beendet ist.

HINWEIS
Versuchen Sie nicht, nach dem Starten des Scanvorgangs Operationen in Color Network ScanGear auszuführen, bevor das Dialogfeld zum Scanverlauf angezeigt wird. Wenn der Network ScanGear-Treiber nach dem abgeschlossenen Scanvorgang nicht automatisch geschlossen wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [Schließen].

Verwandte Themen
Scanner auswählen
Zurück zum Seitenanfang