» Numérisation » Numérisation depuis le chargeur |

Numérisation depuis le chargeur
Retour au Sommaire
Le chargeur permet de numériser plusieurs pages en continu. La procédure de numérisation via le chargeur est la suivante :

REMARQUE
Si le pilote Network ScanGear n'a pas été exécuté depuis l'installation de Color Network ScanGear, vous devez tout d'abord sélectionner le scanner réseau que doit utiliser ScanGear Tool. Avant la numérisation, le scanner doit être mis en ligne par le biais de son panneau de commande. Pour plus d'informations, voir "Avant de commencer la numérisation".

1.
Lancez Color Network ScanGear depuis l'application.
Une fois Color Network ScanGear lancé, la fenêtre principale apparaît.
La procédure de démarrage du pilote TWAIN dépend de l'application. Reportez-vous au guide d'utilisation de l'application pour plus de détails.
2.
Dans la fenêtre [Principal], réglez [Emplacement de l'original] sur [Chargeur (recto)], [Chargeur (recto verso)] ou [Chargeur (vitesse élevée recto verso)].
3.
Dans la fenêtre [Principal], cliquez sur le bouton [Orientation] pour afficher la boîte de dialogue correspondante. Sélectionnez ensuite le sens de chargement de l'original ou le type de reliure des originaux recto verso.
4.
Placez les originaux dans le chargeur.
Placez ces originaux face vers le haut, dans le sens défini dans la boîte de dialogue [Orientation].
5.
Définissez les paramètres de numérisation, tels que le mode couleur et la résolution, dans la fenêtre principale de Color Network ScanGear.
6.
Cliquez sur [Numériser].
La numérisation commence.

REMARQUE
Vous ne pouvez pas afficher l'aperçu si vous utilisez le chargeur.

Rubriques connexes
Sélection d'un scanner
Haut de page