» Acerca de Network ScanGear » Requisitos de sistema operativo |

Requisitos de sistema operativo
Regresar a Sinopsis
El escáner de red requiere el siguiente entorno de sistema.
Software:
Sistema operativo
Sistema operativo Microsoft Windows 98 (Network ScanGear solamente)
Sistema operativo Microsoft Windows Millennium Edition (Network ScanGear solamente)
Sistema operativo Microsoft Windows 2000
Sistema operativo Microsoft Windows XP
Sistema operativo Microsoft Windows Server 2003
Sistema operativo Microsoft Windows Vista
Sistema operativo Microsoft Windows Server 2008 (Color Network ScanGear solamente)
Sistema operativo Microsoft Windows 7 (Color Network ScanGear solamente)
Aplicación
Aplicación compatible con TWAIN (por ejemplo, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat y Microsoft Word/Excel/PowerPoint 2000 o posterior)

NOTA
Color Network ScanGear y Network ScanGear no son compatibles con los sistemas operativos Mac. Color Network ScanGear no es compatible con Windows Server 2008 Server Core. Si usa Windows 2000, XP, Server 2003 o Server 2003 R2, Color Network ScanGear no admite IPv6.

Hardware:
Ordenador
Cualquier ordenador que funcione con los sistemas indicados anteriormente
Espacio en el disco duro
La cantidad de espacio libre en el disco duro necesaria para ejecutar correctamente los sistemas indicados anteriormente
Memoria principal
La cantidad de memoria necesaria para ejecutar correctamente los sistemas indicados anteriormente
Un monitor con, al menos, una resolución de 640 x 480 puntos (se recomienda una resolución de 800 x 600 puntos o más) y de, al menos, 256 colores.
Un adaptador host de red siempre que se vayan a utilizar los protocolos TCP/IP y UDP/IP por Ethernet o Token Ring.
Copiadora digital en color de las series Canon imageRUNNER ADVANCE/iR C/imagePRESS/MF
Copiadora digital de la serie iR equipada con un escáner en color

NOTA
Color Network ScanGear no es compatible con copiadoras digitales en blanco y negro de la serie iR. No se puede utilizar Color Network ScanGear con copiadoras digitales en color de la serie iR equipadas con la tarjeta de interfaz USB opcional. Cuando se vayan a explorar un gran número de imágenes o imágenes que sean de gran tamaño, es probable que la falta de memoria dé como resultado errores o que se reduzca en gran medida la velocidad de exploración. En este caso, tome una o varias de estas medidas: Elimine los archivos innecesarios del disco duro para liberar espacio adicional o aumente la capacidad del disco duro. Vuelva a explorar pero con una resolución inferior. Agregue más memoria RAM. Configure el tamaño de la memoria virtual para que sea lo más grande posible.

Volver al principio