» 스캔 » 원고대에서 스캔 |

원고대에서 스캔
개요로 돌아가기

참고
Color Network ScanGear를 설치한 후 Network ScanGear 드라이버를 실행하지 않은 경우에는 먼저 ScanGear Tool에서 사용할 네트워크 스캐너를 선택해야 합니다. 스캔하기 전에 조작 패널을 사용하여 스캐너를 온라인으로 설정해야 합니다. 자세한 내용은 "스캔하기 전에"를 참고하십시오.

1.
응용 프로그램에서 Color Network ScanGear를 시작합니다.
Color Network ScanGear가 시작될 때 Color Network ScanGear 기본 창이 나타납니다.
TWAIN 드라이버를 시작하는 절차는 응용 프로그램에 따라 다르므로 자세한 내용은 해당 응용 프로그램의 사용 설명서를 참고하십시오.
2.
[메인] 시트에서 [원고 세트 방법]에 [원고대]를 선택합니다.
3.
원고대에 원고를 세트합니다.
다음과 같이 원고의 스캔할 면을 아래로 원고대에 세트하십시오.

참고
피더에서 스캔한 후 원고대에서 스캔하려면 원고대에 원본을 적재할 때 피더를 완전히 들어올리십시오.

4.
Color Network ScanGear 기본 창에서 컬러 모드, 해상도와 같은 스캔 조건을 설정합니다.
5.
[미리보기] 버튼을 클릭하여 이미지를 미리 확인합니다.
미리 스캔한 이미지가 미리보기 영역에 나타납니다.
미리보기 이미지를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
스캔 영역을 지정할 수 있습니다.
도구 모음을 사용하여 이미지를 확대/축소하거나, [옵션] 시트의 옵션을 사용하여 이미지를 보정할 수 있습니다.
6.
[스캔] 버튼을 클릭합니다.
스캔이 시작됩니다.
스캔이 완료되면 스캔한 이미지가 응용 프로그램 창에 나타납니다.

참고
[스캔] 버튼을 클릭한 후 스캔 진행 표시줄 대화 상자가 나타날 때까지 Color Network ScanGear 기본 창에서 어떠한 작업도 시도하지 마십시오. 스캔이 완료된 후 Network ScanGear 드라이버가 자동으로 종료되지 않으면 닫기 버튼을 클릭하십시오.

관련 항목
스캐너 선택
맨 위로 이동